Certificats d’économies d’énergie

Opération n° **BAR-TH-160**

|  |
| --- |
| **Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage  ou d’eau chaude sanitaire** |

**1. Secteur d’application**

Bâtiments résidentiels existants.

**2. Dénomination**

Mise en place d’une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage existant ou d’eau chaude sanitaire existant, situé hors du volume chauffé, pour un système de chauffage collectif existant maintenu en température (bouclé ou tracé), dans les règles de l’art.

L’isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire (ECS) n’est pas éligible en cas de remplacement de l’installation de chauffage collectif ou de production de l’eau chaude sanitaire effectué après le 1er janvier 2018.

**3. Conditions pour la délivrance de certificats**

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire isolé est situé hors du volume chauffé. Le volume chauffé est défini au fascicule 1 des règles Th-U utilisées dans la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants et approuvée par l’arrêté du 8 août 2008.

L’isolation est effectuée sur un réseau non isolé ou dont l’isolation existante est de classe inférieure ou égale à 2 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014.

L’isolant mis en place est de classe supérieure ou égale à 4 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :

- la mise en place d’une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage ou d’ECS existant ;

- la longueur isolée de réseau hors des volumes chauffés ;

- les marque et référence de l’isolant installé ;

- la classe de l’isolant installé selon la norme NF EN 12 828+A1:2014 ;

- le cas échéant, la dépose de l’ancien isolant.

Les travaux d’isolation du réseau de chauffage ou d’ECS font l’objet, après réalisation, d’un contrôle par un organisme d’inspection. Un rapport de conformité établi par cet organisme atteste la vérification :

- de la mise en place d’une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage ou d’ECS existant ;

- des caractéristiques de l’isolant mis en place :

- marque et référence ;

- et épaisseur ;

- et classe selon la norme NF EN 12 828 + A1:2014 ;

- de la longueur, hors des volumes chauffés, du réseau isolé lors de l’opération ;

- de la date de mise en service de l’installation de chauffage collectif et/ou de production de l’eau chaude sanitaire en précisant s’il s’agit d’une vérification sur site ou documentaire.

Le rapport de conformité identifie l'opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de l'opération, la raison sociale et le numéro de SIREN du professionnel, l'identité du bénéficiaire et le lieu de réalisation de l'opération.

L'organisme d'inspection est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 ou toute version ultérieure, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine d'activité Bâtiment-Génie civil par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.

Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont le rapport de conformité établi par l’organisme d'inspection et la justification de l'accréditation de l'organisme d'inspection.

**4. Durée de vie conventionnelle**

20 ans.

**5. Montant de certificats en kWh cumac**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montant en kWh cumac par mètre de réseau isolé | | |  | Longueur isolée du réseau de chauffage hors du volume chauffé |
| Zone climatique | H1 | **5 100** | X | **L** |
| H2 | **4 600** |
| H3 | **3 800** |

**Annexe 1 à la fiche d’opération standardisée BAR-TH-160,**

**définissant le contenu de la partie A de l’attestation sur l’honneur**

**A/ BAR-TH-160 (v. A27.1) : Mise en place d’une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage existant ou d’eau chaude sanitaire existant, situé hors du volume chauffé, pour un système de chauffage collectif existant maintenu en température (bouclé ou tracé)**

\*Date d’engagement de l'opération (ex : date d’acceptation du devis) : …..........................

Date de preuve de réalisation de l’opération (ex : date de la facture) : ….........................

Référence de la facture : ….........................

\*Nom du site des travaux ou nom de la copropriété : ….........................

\*Adresse des travaux : ….........................

Complément d’adresse : ….........................

\*Code postal : ….........................

\*Ville : ….........................

\*Bâtiment résidentiel existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

\*L’opération est réalisée sur un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire existant :

- depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ OUI □ NON

- non isolé : □ OUI □ NON

- dont l’isolation en place est de classe inférieure ou égale à 2 : □ OUI □ NON

\*L’installation de chauffage collectif ou de production d’eau chaude sanitaire a été remplacée après le 1/01/2018 :

□ OUI □ NON

\*Longueur isolée de réseau de chauffage ou d’eau chaude sanitaire situé hors du volume chauffé (m) : ….........................

NB : Le volume chauffé est défini au fascicule 1 des règles Th-U utilisées dans la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants et approuvée par l’arrêté du 8 août 2008. Un volume disposant d'un émetteur de chauffage est également considéré comme chauffé.

Exemples de volumes chauffés, sans émetteur de chauffage : rez-de-chaussée avec sas à l'entrée du bâtiment, palier d'étage cloisonné par rapport à un RDC, faux-plafonds, gaine palière, gaine à l'intérieur d'un local chauffé...

Exemples de volumes non chauffés : rez-de-chaussée sans sas à l'entrée du bâtiment, palier d'étage non cloisonné par rapport à un RDC sans sas à l'entrée du bâtiment, parking souterrain, galerie technique en sous-sol, caves...

Caractéristiques de l’isolant mis en place :

\*Marque : ….........................

\*Référence : ….........................

\*Epaisseur : …………………..

L’isolant est de classe supérieure ou égale à 4 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014.

Coordonnées de l'organisme d'inspection ayant établi le rapport de conformité de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :

\*Raison sociale : …...............................

\*Numéro SIREN : …............................

\*Numéro d’accréditation (COFRAC) ou équivalent de l’organisme :………………..

\*Date de fin de validité de l’accréditation de l’organisme :…………….

#### \*Référence du rapport établi par l’organisme :……………….